調光設備

|  |
| --- |
| メーカー名/丸茂　PRETYNA－M |
| 制御回路数　1024回路（DMX512×２系統） |
| プリセット　　60本×3段 |
| サブマスター　30本 |
| ｼｰﾝ0.1～999.9　ﾁｪｲｽ99ｽﾃｯﾌﾟ×99ﾁｪｲｽｻﾌﾞﾏｽﾀｰ99ﾍﾟｰｼﾞ　記憶可能 |
| 使用可能ﾒﾃﾞｨｱ　　SDｶｰﾄﾞ･CFｶｰﾄﾞJASCII使用可能DMX使用可能（調光室に差し込み口あり） |
| 調光室の位置/３Ｆ２階客席後方の上部 |
| 袖までの距離/１００m |
| ｲﾝｶﾑ/有り　ｲﾝｶﾑﾗｲﾝ/　 |

電源

|  |
| --- |
| 予備電源/３相３線　200ｖ　１００Ａ端子変換工事必要 |
| 舞台直電源C型３０A下手4口・上手4口あるがコンモで１００Aまで客席直電源C型３０A下手2口・上手2口搬入口Ｃ型　　容量７５Ａ |
|

|  |
| --- |
| ﾐﾆC-Tは平打ちｺｰﾄﾞなので20A不可 |

 |
| ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰの設置/可　位置/屋外(上下共可能)袖までの距離/２０ｍ |

ピンスポット

|  |
| --- |
| 形式　2㎾クセノンPin　　　2本　 |
| 形式 |
| ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄの仮設/可 |
| 仮設電源/有り（L8分電源よりﾊﾞﾗ出し） |

ＦＲ・ＣＬ

|  |
| --- |
| FRONT(TOTAL) |
| 2F | CSQ型　2台　5色　5回路 |
| 回線番号　⑤下段～ |
| CL(TOTAL)　CSQ型1６台 |

|  |  |
| --- | --- |
| ﾄｰﾒﾝﾀｰ |  |
| ﾀﾜｰ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ＵＨ | 300w　20灯　4色　3回線(12回路)（71.72.63.22）　 |
| ＬＨ | 300w　10灯　4色　2回線(8回路)（72.59.22.40）　 |
| ＢＯＲ | 2列　200w　22灯　4色 |
| ﾌｯﾄﾗｲﾄ |  |

サスペンション(ｳｪｲﾄ重量)

|  |  |
| --- | --- |
| 1SUS | T型　30A　12回路　　310㎏ |
| 　CSQ型　10型　FQ型　12台 |
| 2SUS | T型　30A　12回路　　310㎏ |
| CSQ型　10型　FQ型　12台 |
| 3SUS | ﾐﾆC型30A12回路　　　310kg |
| CSQ型　4型　FQ型　8台 |
|  |
|  |

フロアー回路

|  |  |
| --- | --- |
| ﾌﾛｱｰ回路（TOTAL) | C型　30A　　23回路 |
| T型　20A　　 4回路 |
| ﾌｯﾄｺﾝｾﾝﾄ　　　T型　20A　 　4回路 |
| 前ｺﾝｾﾝﾄ　　　 C型　30A　 　2回路　 |
| 花道ｺﾝｾﾝﾄ下手 C型　30A　 　2回路 |
| 花道ｺﾝｾﾝﾄ上手 C型　30A　 　2回路 |
| 袖ｺﾝｾﾝﾄ下手 |
| 袖ｺﾝｾﾝﾄ上手 |
| ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ下手 C型　30A　 　9回路 |
| ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ上手 C型　30A　 　9回路 |
| ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄは、下手と上手がコンモです |
| 奥ｺﾝｾﾝﾄ |
| 下LHｺﾝｾﾝﾄ　　C型　30A　 　4回路 |
| 中LHｺﾝｾﾝﾄ |
| 上LHｺﾝｾﾝﾄ　　C型　30A　 　4回路 |

ＴＯＴＡＬ器材（FR．CLを除く）

|  |  |
| --- | --- |
| 1㎾FQ　T型24台 | 1㎾CSQ　T型21台 |
| ﾊﾟｰﾗｲﾄ(N)500 28台 | ｽﾀﾝﾄﾞ　　　 18本 |
| ﾊﾝｶﾞｰ 　　　33個 | 平置ﾍﾞｰｽ大20枚小10枚 |
| ITO　650w　12台 | ITO用ｱｲﾘｽ　　1個 |
| ﾐﾆC型1kwFQ 8台 | ﾐﾆC型1㎾CSQ5台 |
| パーN1000　 16台　 | ｿｰｽﾌｫｰ 　　　6台 |
| リクリ　　　2台 |
| 　コード類　　　　　 |
| T-T　ｼｮｰﾄ 25本 | T-T　ﾛﾝｸﾞ　10本 |
| T－T　2又　4３本 |  |
| C－T　　　　20本 | C－T　2又　　6本 |
| C－C　　　　 6本 | T－ﾐﾆC　　　40本 |
| C－C　2又　　4本 | ﾐﾆC－T　　　36本 |

ウェイト重量

|  |
| --- |
| 大　　　　　　１５㎏小　　　　　７．５㎏ |

吊り物見取図

|  |
| --- |
| ～ホリ幕～～後幕～～バトン７～～バトン６～～ＵＨＬ～～袖幕３～～天井反射板２～～ＳＬ３～～引割幕３～～バトン５(松羽目)～～バトン４～～一文字幕４～～スクリーン～～引割幕２～～一文字幕３～～バトン３～～ＳＬ２～～ＢＬ２～～袖幕２～～一文字幕２～～天井反射板１～～袖幕１～～バトン２(一文字幕)～～ＳＬ１～～ＢＬ１～～見切り幕～～引割幕１(暗転幕)～～絞り緞帳～～緞帳～～バトン１～～プロセニアム～ |